|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA****Za nabavku telefonske centrale sa uslugom instaliranja broj 291/2016 za potrebe Prirrodno-matematičkog fakulteta u Nišu****Konfiguracija Panasonic KX-NS500 telefonske centrale ili odgovarajuća** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.KX-NS500** Basic control Unit |  |  |  |  |  |  |
| (Osnovni cabinet sadrži 6 analognih trank-ova za direktne brojeve sa CID funkcijom | **kom.** | **1** |  |
|

|  |
| --- |
| 2 porta, DPT digitalni lokali,16 port-ova za analogne lokale SLT, 2porta DISA/VM) |

 |
|  |
| **2.KX-NS520** Expansion control Unit |  |  |  |  |  |  |
| (Dodatni cabinet sadrži 16 port-ova za analogne lokale SLT) |  | **kom.** | **2** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.KX-NS5130** 3 port Expansion master card |  |  |  |  |  |  |
| (Kartica za povezivanje dodatnih kabineta sa osnovnim kabinetom) |  | **kom.** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.KX-NS5174** 16 port SLT card |  |  |  |  |  |  |
| (Kartica za dodatnih 16 analognih lokala) |  |  |  | **kom.** | **3** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.KX-NS5180** 6 port Analog Trunk card |  |  |  |  |  |  |
| (Kartica za dodatnih 6 CO gradskih analognih linija) |  | **kom.** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.KXDT 543** digitalni telefon |  |  |  |  |  |  |
| (Troredni LCD displej, 24 funkcijskih programskih taster, full duplex spikerfon) | **kom.** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Reckorman 21U19“ sabravicom- ključem,prednja vrata staklo,** |  |  |  |
| (Orman za smeštaj kabineta centrale, patch panel, napajanja) |  | **kom.** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.PATCH 19“panel 24 portni** |  |  |  |  |  |  |
| (Za nabacivanje instalacije lokala, direktnih linija i povezivanje sa karticama centrale) | **kom.** | **3** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.Razvodni panel 220V 19“ strujni,** minimalno 6 utičnih mesta |  |  |  |  |
| (Razvodni panel za napajanje kabineta centrale) |  |  | **kom.** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.Nosačkablova 19“ 1U zareckorman** |  |  |  | **kom.** | **2** |  |
| **11.Instalacioni materijal utp kablovi, konektori RJ45, RJ11, priključne rozetne,** |  |  |  |
| **Telefonski kablovi, fletkabl, tiplovi, sitan potrošni materijal** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.Montaža telefonske centrale na postojeću telefonsku instalaciju, programiranje** |  |  |  |
| **telefonske centrale po zahtevu korisnika, obuka korisnika, demontaža postojeće** |  |  |  |
| **telefonske centrale KEATC.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovo je konfiguracija sa 12 gradskih linija, 2 digitalna lokala, 96 analognih lokala. |  |  |  |
| Moguće je proširenje za još 32 analogna lokala dodavanjem još jednog kabineta KX -NS520 I jednom karticom |
| KX-NS 5174 (kartica za 16 analognih lokala), kao i proširenje direktnih gradskih linija. |  |  |  |