**ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕT**

**НИШ, ВИШЕГРАДСКА 33**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**за** **набавку и монтажу алуминијумске столарије у просторији 11 на галерији Природно-математичког факултета у Нишу број 217/2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Мејл адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **УКУПНА ЦЕНА СВИХ СТАВКИ ДАТИХ У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ** | **Ц Е Н А**  (без урачунатог ПДВ-а) |
|  |
| **ПДВ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **УКУПНО:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови плаћања (минимум 45 дана): | У року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од испостављања фактуре |
| Понуда важи (минимум 60 дана од дана отварања понуда): | \_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Рок израде: | \_\_\_\_\_\_ дана од дана увођења у посао (најкасније у року од 20 дана) |
| Гаранти рок: | \_\_\_\_\_\_ године од дана примопредаје радова (минимум 2 године) |
| Контакт особа понуђача, телефон и е-mail: |  |

**Напомена: Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу критеријума цене. Уколико су понуђене цене од стране различитих понуђача идентичне (једнаке) приликом рангирања и оцењивања понуда узеће се у обзир следећи елементи:**

- у случају да постоје две или више понуда са идентичном ценом предност ће имати понуђач са **најповољнијим роком израде**;

- у случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом и роком израде предност ће имати понуђач који наведе **дужи гарантни рок**.

У вези извршења предметне јавне набавке можете контактирати Душана Крагића, тел. **018/514-882; mail:** [**javnenabavke@pmf.ni.ac.rs**](mailto:javnenabavke@pmf.ni.ac.rs)**,** у вези техничке спецификације Љиљану Милошевић **062/8049217**.

Датум

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. 2023. год.

П О Н У Ђ А Ч

М.П. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(потпис овлашћеног лица)

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**са структуром цене за уградњу портала у**

**просторији бр. 11 на галерији ПМФ-а**

За све ставке **понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама (цена без ПДВ-а, и укупну цену без ПДВ–а)**. Понуде које су дате у глобалу и које не садрже наведене податке неће бити Набавка материјала и израда бетонске кошуљице у просторији разматране

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Oпис набавке** | **Ј.м** | **Кол.** | **Цена по јед. мере без ПДВ-а** | **Укупна цена**  **без ПДВ-а** |
| 1. | Набавка потребног материјала и дозиђивање постојећег парапета сипорексом до висине 120cm, дужин зида 6,90m, дебљина зида 20cm, тачну висину парапета ускладити са постојећим косим парапетом, да се после омогући пад од 2% ка спољној ивици.  Обрачунава се и плаћа по m3 озиданог парапета. | m3 | 1,65 |  |  |
| 2. | Набавка потребног материјала и израда завршног а.б. серклажа на парапету, висина серклажа 20cm.  Обрачунава се и плаћа по m3 формираног серклажа. | m3 | 0,28 |  |  |
| 3. | Набавка потребног матeријала и обрада унутрашњих шпалетни гипскатонским таблама.  Обрачунава се и плаћа по m1 . | m1 | 6,90 |  |  |
| 4. | Набавка материјала, радиничка израда и постављање окапнице испод портала. Окапницу израдити од пластифицираног лима у плавој боји, развијене ширине 100cm, дужине 6,90m. Израдити потребну дрвену потконструкцију и обложити је ОСБ плочом пре постављања лима.  Обрачунава се и плаћа по m2 комплетно израђене окапнице. | m2 | 6,90 |  |  |
| 5. | Демонтажа постојећег портала од алуминијумских профила 6900x3800mm. Портал демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију.  Обрачунава се и плаћа паушално. | пауш |  |  |  |
| 6. | Набавка материјала, радионичка израда и монтажа портала 6900 x2700mm, од алуминијумских профила са термо прекидом, боја по старом RAL-у ,S22, стакло флат (4+12+4)mm, нискоемисионо, пуњено аргоном, портал подељен на дванаест поља, четири са отварањем.  У цену урачунати заптивање **свих спољашњих** **и унутрашњих спојева** портала и зидова као и састава челичног носача са порталом, приближна укупна дужина заптивања са спољашње стране је 30m. Заптивање извршити водоотпорном масом, отпорном на временске услове типа Сика флекс -11 или одговарајуће. Све спојеве прекрити алуминијумским лајснама које треба фиксирати, као у просторији бр.136.  Обрачун и плаћање по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 7. | Израдити и монтирати два челична стуба 12x12cm, висина стуба 2,70m и причврстити их у бетонску греду на парапету. Стубове обојити основном и завршном бојом.  Обрачун и плаћање по комаду. | ком | 2 |  |  |
| **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а** | | | | |  |
| **ПДВ 20%** | | | | |  |
| **УКУПНО СА ПДВ-ом** | | | | |  |

**Напомена:**

* У цену урачунати рад, сав потребан материјал, транспорт, средства за заштиту радног простора, употребу атестиране скеле, одвоз шута на депонију, као и чишћење радног простора.
* Заинтересовани понуђачи могу сваког радног дана од дана објављивања позива до истека рока за подношење понуда, у периоду од 08-14 часова доћи да непосредно погледају простор.
* Обавезе извођача су: постављање заштитних ограда и обележавајућих трака, обележавање транспортних путева, места одлагања материјала, постављање привремене инсталације, постављање знакова упозорења, спречавање ширење прашине најлонима, буке и растура грађевинског материјала, обезбеђење сигурних путеве за кретање студената и запослених на Факултету.
* Гарантни рок не сме бити краћи од 24 месеца.

**ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И ОПИСИ**

Све радове који су предвиђени предмером и предрачуном извођач је обавезан да изведе квалитетно, са стручном радном снагом и у свему према важећим техничким прописима, стандардима, техничкој документацији и детаљима, строго се придржавајући техничког описа, општих и посебних услова за извођење радова, описа појединих позиција радова и упутстава од стране пројектанта и надзорног органа. Ово исто важи и за материјале и елементе који су предвиђени за уградњу, а уколико појединим позицијама радова није довољно јасно дефинисан и описан или није ни предвиђен квалитет материјала, извођач је дужан да употреби само квалитетан материјал. Извођач није овлашћен да самовољно, без претходне сагласности наручиоца и пројектанта мења техничку документацију, а већ изведене делове објекта који нису у складу са техничком документацијом, а за то није постојала претходна сагласност наручоца, извођач ће морати да сруши, без права на надокнаду и продужење рока. Извођач је дужан да на градилишту обезбеди све мере хигијенско - техничке заштите на раду и противпожарне заштите по постојећим прописима, о свом трошку. Извођач је дужан да све материјале и елементе за уграђивање ускладишти на градилишту у складу са прописима, стандардима, правилима струке, препорукама и одредбама произвођача материјала и опреме. Уколико Наручилац примети да је неки материјал неправилно ускладиштен, одмах ће кроз дневник то констатовати и наложити његово прописно складиштење. Уколико у датом року извођач не поступи по налогу наручиоца дужан је да спорни материјал одмах уклони са градилишта. Материјале којима је прошао рок употребе извођач је дужан да у року од 48 сати уклони са градилишта.

Цене по јединици мере су продајне цене извођача и оне садрже:

1. рад, материјал, алат, режију, транспорт, амортизацију, зараду, разне таксе и дажбине, трошкове набавке и ускладиштења, као и све остале трошкове који терете градњу

2. све припремне и завршне радове

3. израду, постављање, пренос и демонтажу свих радних, транспортних и покретних скела по свим појединачним позицијама радова

4. чишћење и одржавање градилишта у току градње, уклањање шута и осталих отпадака са градилишта и довођење околног терена у првобитно стање пре изградње

5. завршно чишћење објекта

Све записничке констатације о пријему квалитета појединих радова и материјала не ослобађају извођача обавезе извођења евентуалних радова у оквиру гарантних рокова, али се могу искористити за реализацију права наручиоца у оквиру гарантних рокова, ако су неке од констатација биле негативне а недостаци нису одмах отклоњени. Наручилац има право и на основу оваквих негативних констатација да одбије извођачу део или целокупну вредност неквалитетно изведених радова, поред права које стиче констатовањем недостатака на техничком прегледу и приликом примопредаје. Извођач је дужан да чува и сачува све извршене радове до примопредаје објекта и у ту сврху мора да изврши потребна обезбеђења по упутству надзорног органа што је урачунато у јединичне цене. Обрачун извршених радова извршиће се према погодбеној документацији, а на основу унетих мера у грађевинску књигу и примљених од стране надзорног органа. Уколико извођач без сагласности Наручиоца приликом извођења радова одступи од димензија предвиђених пројектом све последице у вези са овим падају на терет извођача.