|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**  **Za nabavku telefonske centrale sa uslugom instaliranja broj 291/2016 za potrebe Prirrodno-matematičkog fakulteta u Nišu**  **Konfiguracija Panasonic KX-NS500 telefonske centrale ili odgovarajuća** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.KX-NS500** Basic control Unit | |  |  |  |  |  |  |
| (Osnovni cabinet sadrži 6 analognih trank-ova za direktne brojeve sa CID funkcijom | | | | | **kom.** | **1** |  |
| |  | | --- | | 2 porta, DPT digitalni lokali,16 port-ova za analogne lokale SLT, 2porta DISA/VM) | |
|  |
| **2.KX-NS520** Expansion control Unit | |  |  |  |  |  |  |
| (Dodatni cabinet sadrži 16 port-ova za analogne lokale SLT) | | | |  | **kom.** | **2** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.KX-NS5130** 3 port Expansion master card | |  |  |  |  |  |  |
| (Kartica za povezivanje dodatnih kabineta sa osnovnim kabinetom) | | | |  | **kom.** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.KX-NS5174** 16 port SLT card | |  |  |  |  |  |  |
| (Kartica za dodatnih 16 analognih lokala) | |  |  |  | **kom.** | **3** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.KX-NS5180** 6 port Analog Trunk card | |  |  |  |  |  |  |
| (Kartica za dodatnih 6 CO gradskih analognih linija) | | | |  | **kom.** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.KXDT 543** digitalni telefon | |  |  |  |  |  |  |
| (Troredni LCD displej, 24 funkcijskih programskih taster, full duplex spikerfon) | | | | | **kom.** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Reckorman 21U19“ sabravicom- ključem,prednja vrata staklo,** | | | | |  |  |  |
| (Orman za smeštaj kabineta centrale, patch panel, napajanja) | | | |  | **kom.** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.PATCH 19“panel 24 portni** | |  |  |  |  |  |  |
| (Za nabacivanje instalacije lokala, direktnih linija i povezivanje sa karticama centrale) | | | | | **kom.** | **3** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.Razvodni panel 220V 19“ strujni,** minimalno 6 utičnih mesta | | | |  |  |  |  |
| (Razvodni panel za napajanje kabineta centrale) | | |  |  | **kom.** | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.Nosačkablova 19“ 1U zareckorman** | |  |  |  | **kom.** | **2** |  |
| **11.Instalacioni materijal utp kablovi, konektori RJ45, RJ11, priključne rozetne,** | | | | |  |  |  |
| **Telefonski kablovi, fletkabl, tiplovi, sitan potrošni materijal** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.Montaža telefonske centrale na postojeću telefonsku instalaciju, programiranje** | | | | |  |  |  |
| **telefonske centrale po zahtevu korisnika, obuka korisnika, demontaža postojeće** | | | | |  |  |  |
| **telefonske centrale KEATC.** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovo je konfiguracija sa 12 gradskih linija, 2 digitalna lokala, 96 analognih lokala. | | | | |  |  |  |
| Moguće je proširenje za još 32 analogna lokala dodavanjem još jednog kabineta KX -NS520 I jednom karticom | | | | | | | |
| KX-NS 5174 (kartica za 16 analognih lokala), kao i proširenje direktnih gradskih linija. | | | | |  |  |  |