**ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕT**

**НИШ, ВИШЕГРАДСКА 33**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**за поновљени поступак набавке ламината са уградњом**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Мејл адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**са структуром цене**

**за поновљени поступак набавке ламината са уградњом**

За све ставке **понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама (цена без ПДВ-а, укупна цена без ПДВ–а, као и произвођача ламината)**. Понуде које су дате у глобалу и које не садрже наведене податке неће бити разматране.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б** | **Предмет јавне набавке** | **Ј.м.** | **Количина оквирна** | **Јединична цена без ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Произвођач** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Скидање итисона у просторијама на првом спрату (водити рачуна да се слој цементне кошуљице не оштети), одлагање на место које одреди инвеститор. Предвидети да се пре скидања итисона намештај из просторија износи или помера по потреби.Обрачунава се и плаћа по m2. | m2 | 100 |  |  |  |
| 2. | Испорука материјала и израда равнајућег слоја олмо масом дебљине до 3mm (на месту оштећене цементне кошуљице).Обрачунава се и плаћа по m2. | m2 | 2 |  |  |  |
| 3. | Набавка и постављање ламинатa у четири просторије.У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала.- дебљина ламината: 8mm- начин спајања: дупли клик - дезен: светли - **класа хабања: 33, комерцијална**,- погодан за употребу у јавним објектима са ојачаним ивицама и са заштитом против влаге.- да припада класи тешко запаљивих материјала (EN 13501-1) Cfl-s1- отпорност на абразију (EN 13329)...AC5- дизајн: по избору наручиоца (обавезно је доставити наручиоцу каталог на основу кога ће бити изабрана боја и дезен ламината)- термоизолација: припадајућа сунђераста подлога- украсне лајсне по обиму од MDF материјала, димензија и боја по избору инвеститора.Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа пре уградње у просторији у којој се уграђује. Предвидети да се током уградње ламината део намештаја из просторија износи и након завршетка радова врати или помера по потреби.Обрачунава се и плаћа по m2. | m2 | 100 |  |  |  |
| 4. | **Напомена**: У цену набавке и постављања ламинатaурачунати набавку и постављање лајсни(алуминијумских прелазних, завршних, нивелационих и лајсни зидних MDF лајсни), скраћивање врата по потреби. Зидне лајсне учврстити типловима и холшрафима у зид. |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-a** |  |  |  |  |  |
|  | **ПДВ 20%** |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО СА ПДВ-ом** |  |  |  |  |  |

**Напомена: Понуђач је у обавези да наведе назив произвођача ламината у колони произвођач. Приликом попуњавања понуде, цене треба дати заокружено на две децимале. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место исправке парафира и овери печатом. Квадратура за постављање ламината дата је оквирно, наручиоцу ће бити фактурисано по уграђеној квадратури.**

 **Обавезно доставити наручиоцу каталог на основу кога ће бити изабрана боја и дезен ламината.**

**Место извођења радова** је објекат Природно-математичког факултета у Нишу, у улици Вишеградска 33 у Нишу. Почетак извођења радова је након потписивања уговора са најповољнијим понуђачем и увођења у посао. Рок извођења радова не може бити дужи од 7 (седам) календарских дана, од дана увођења у посао извођача.

Извођач треба да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, техничком документацијом и закљученим уговором као и да:

- се строго придржава мера заштите на раду;

-по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- даиспунисвеуговоренеобавезестручно, квалитетно, премаважећимстандардимазатуврступосла и у уговореномроку;

- да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевимаНаручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без правана повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 7 (седам) дана од позива Наручиоца.

**Напомена: груби радови који производе велику буку ће се због нормалног одвијања наставе обављати викендом или у касним поподневним сатима.**

|  |  |
| --- | --- |
| Услови плаћања (минимум 7 дана): | У року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од извршења услугеи испостављања фактуре  |
| Рок завршетка радова: | \_\_\_\_\_\_\_ не дужи од 7 (седам) дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок: | \_\_\_\_\_\_\_ најмање 2 (две) године од дана примопредаје радова |
| Понуда важи: | \_\_\_\_\_\_\_ дана од дана достављања понуде |
| Остале напомене: |  |
| Контакт особа понуђача и телефон: |  |

Цена мора бити исказана у динарима по јединици и укупно без ПДВ-а.

 Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

**Рок за завршетак радова** не може бити дужи од 7 (седам) календарских дана од дана увођења у посао. **Уколико је рок завршетка радова дужи од наведеног понуда ће бити одбијена.**

**Гарантни рок** на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године од дана завршетка радова. **Уколико је гарантни рок на изведене радове краћи од наведеног, понуда ће бити одбијена.**

Рачун испоставља понуђач на основу документа који потврђује да с урадови извршени у складу саУговором.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

**Заинтересовани понуђач може да обиђе место извођења радова сваког радног дана, у периоду од 9:00 до 14:00 часова.**

**Понуђачје у обавези да, након прегледа радова и провере количине радова који су дефинисани техничком спецификацијом, приликом формирања укупне цене узме у обзир све евентуалне вишкове и непредвиђене радове карактеристичне за наведену врсту радова и да укупну цену формира по принципу „кључ у руке“.** Принцип „кључ у руке“ подразумева да је понуђач у обавези да радове заврши у складу са ценом и роком завршетка радова у понуди и да накнадно не може да захтева повећање укупне цене, односно да понуђена цена обухвата и вредност свих вишкова и непредвиђених радова**.**

**Напомена: Уколико су понуђене цене од стране различитих понуђача идентичне (једнаке) приликом рангирања и оцењивања понуда узеће се у обзир следећи елементи:**

* у случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом предност ће имати понуђач са **дужим роком плаћања;**
* а у случају да постоје две или више понуда са идентичним ценом и роком плаћања предност ће имати понуђач са **најповољнијим роком важења понуде.**

У вези извршења предметне јавне набавке можете контактирати Душан Крагић, тел**. 018/533-015**,**064/270-46-86**, лок.**133;mail:** **javnenabavke@pmf.ni.ac.rs****)**

 Датум

 \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. 2018. год.

 П О Н У Ђ А Ч

 М.П. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (потпис овлашћеног лица)