**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**са структуром цене**

**Вијачна роба и метална галантерија**

За све ставке **понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама (цена без ПДВ-а, укупна цена без ПДВ-а, ПДВ у % и укупна цена са ПДВ–ом), као и произвођача производа за сваку ставку у својој понуди**. Понуде које су дате у глобалу и оне које не садрже наведене податке неће бити разматране.

**Од најповољнијег понуђача ће бити захтевано да достави узорке за ставке под редним бројем 111 и 114.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б** | **Предмет јавне набавке** | **Ј.м.** | **Количина оквирна** | **Једини-чна цена без ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **ПДВ**  **у**  **%** | **Укупна цена са ПДВ** | **Произвођач** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Типлови PVC за бетон Ǿ 4mm | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Типлови PVC за бетон Ǿ 6mm | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Типлови PVC за бетон Ǿ 8 mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Типлови PVC за бетонǾ10 mm | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Вијци за иверицу 3x16 | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Вијци за иверицу 3x20 | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Вијци за иверицу 4x16 | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Вијци за иверицу 4x20 | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Вијци за иверицу 4x30 | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 10. | Вијци за иверицу 5x40 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | Вијци за иверицу 5x50 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 12. | Вијци за иверицу 5x60 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 13. | Вијак за лим-равна глава  3.9 x16 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 14. | Вијак за лим-равна глава  3.9 x19 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 15. | Вијак за лим-равна глава  4.2 x45 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 16. | Торбан вијак 8X70 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 17. | Торбан вијак 8X80 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 18. | Подлошка за торбан вијак 8 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 19. | Матица за торбан вијак 8 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 20. | Лустеркука M6x70 | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 21. | L – кука 6x60 | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 22. | Лептир навртка М8 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 23. | Равна подлошка М4 | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 24. | Равна подлошка М6 | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 25. | Обујмица са челичним ексером 8mm | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 26. | Обујмица са челичним ексером 14mm | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 27. | Брава за цилиндар за дрвена врата ''шестица'', типа ''Бане Секулић'' или одговарајући | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 28. | Брава за цилиндар за дрвена врата ''осмица'' ,типа ''Бане Секулић'' или одговарајући | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 29. | Брава са ваљчићем од 40mmза алуминијумска врата | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 30. | Брава са језичком за алуминијумска врата | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 31. | Цилиндар за браву,  за алуминијумска врата 50+40 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 32. | Цилиндар за браву30+40, месинг, типа ''Бане Секулић'' или одговарајући | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 33. | Цилиндар за браву30+40, месинг,с једне стране дугме, типа ''Бане Секулић'' или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 34. | Квака метална са штитником за цилиндар, за дрвена врата, комплет типа ''Бане Секулић'' гарнитура Европа или одговарајући | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 35. | Метална гарнитура квака-кугла(шилд и квака) типа ''Бане Секулић'' или одговарајући. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 36. | Квака пластична, црне боје, за дрвена врата. | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 37. | Пластични штитници, црне боје,за цилиндар, за дрвена врата. | пар | 10 |  |  |  |  |  |
| 38. | Челични ланац опште намене, дебљина карике 3mm | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 39. | Челични ланац опште намене, дебљина карике 4mm | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 40. | Челични ланац опште намене, дебљина карике 5mm | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 41. | Точак за грађевинска колица 3.50 - 8 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 42. | Точак за транспортна колица носивости 200kg са ознаком 4.10/3.5 - 4 | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 43. | Гума за точак транспортних колица 3.5 - 4 | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 44. | Катанац елзет са три кључа 45mm, месинг типа ''Бане Секулић'' или одговарајући. | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 45. | Катанац елзет са три кључа, месинг типа ''Бане Секулић'' или одговарајући. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 46. | Одбојник за врата, фиксирање у под. | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 47. | Паљена жица 1,2 | kg | 5 |  |  |  |  |  |
| 48. | Паљена жица 1,4 | kg | 5 |  |  |  |  |  |
| 49. | ПВЦ кајлице | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 50. | Стопице за столове на ексер | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 51. | ПВЦточкић Ǿ50,  са навојем М10, Zn, као на слици бр.9 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 52. | ПВЦточкић Ǿ50,  са чауром М10, Zn,, као на слици бр.10 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 53. | ПВЦ точкић ротирајући за кочницом, D 50, као на слици бр.6 | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 54. | ПВЦ точкић ротирајући за кочницом, D 40, као на слици бр.6 | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 55. | ПВЦ точкић ротирајући,  D 40, као на слици бр.7 | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 56. | ПВЦ точкић ротирајући,  D 30, као на слици бр.7 | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 57. | Бравица за намештај самоштелујућа Ǿ 22 типа ''Бане Секулић'' или одговарајући | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 58. | Бравица за намештај фиксна Ǿ 19 типа ''Бане Секулић'' или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 59. | Ручица за намештај хром или никл мат, са једним шрафом | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 60. | Ручица за намештај хром или никл мат , са два шрафа | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 61. | Шраф за ручице 0,7x22 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 62. | Шраф за ручице 0,7x25 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 63. | Држач полица пластични са ексером, као на слици бр.1 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 64. | Угаони држач полица метални , као на слици бр.2 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 65. | Угаони држач полица пластични , као на слици бр.3 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 66. | Носач полица цилиндрични, као на слици бр.4 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 67. | Носач кухињских висећих елемената, као на слици бр.8 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 68. | Конзолни носач полица, беле боје(250x300) mm | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 69. | Клап шарка за намештај равна | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 70. | Клап шарка за намештај полуколенаста | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 71. | Клап шарка за намештај , коленаста | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 72. | Реза за врата70mm  (бајонет реза) | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 73. | Алуминијумски шнапер као на слици бр.5 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 74. | Бонсек платно двосекло уже | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 75. | Електроде за варење Ǿ 2,5mm | kg | 5 |  |  |  |  |  |
| 76. | Резна плоча за метал, за ручну брусилицу (115x1.2x22) mm | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 77. | Резна плоча за метал за ручну брусилицу (115x2.5x22) mm | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 78. | Резна плоча за камен, за ручну брусилицу (115x3x22) mm | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 79. | Брусна плоча за ручну брусилицу(115x6x22) mm | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 80. | Бургија за отварање рупа за  бравице Ǿ 22 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 81. | Спирална бургија за дрво Ǿ 3 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 82. | Спирална бургија за дрво Ǿ 4 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 83. | Спирална бургија за дрво Ǿ 5 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 84. | Бургија за бетон са врхом од тврдог метала Ǿ 5 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 85. | Бургија за бетон са врхом од тврдог метала Ǿ 6 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 86 | Бургија за бетон са врхом од тврдог метала Ǿ 8 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 87. | Бургија за бетон са врхом од тврдог метала Ǿ 10 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 88. | Спирална бургија Ǿ 3 прикладана за различите метале | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 89. | Спирална бургија Ǿ 4 прикладана за различите метале | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 90. | Спирална бургија Ǿ 5 прикладана за различите метале | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 91. | Спирална бургија Ǿ 6 прикладана за различите метале | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 92. | Спирална бургија Ǿ 8 прикладана за различите метале | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 93. | Лист убодне тестере за тврдо дрво,ламинат,обложене плоче,пластику/epoxy, за праволинијско фино резање, озубљена дужина 76mm, укупне дужине 100 mm, корак зубаца 2,7 mm, типа BOSCH или одговарајући | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 94. | Лист убодне тестереза танке и дебеле металне лимове и цеви, озубљена дужина 74mm, укупне дужине 91 mm, корак зубаца1,4-1,6mm,типа BOSCH или одговарајући | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 95. | Поп нитне челичне 3,2x6 mm | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 96. | Поп нитне челичне 4x10 mm | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 97. | Ексери 1,2 x 20 mm | kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 98. | Ексери 1,4 x 25 mm | kg | 2 |  |  |  |  |  |
| 99. | Ексери 1,8 x 40 mm | kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 100. | Ексери 3,0x 30 mm | kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 101. | Ексери 3,5x 70 mm | kg | 2 |  |  |  |  |  |
| 102. | Затварач прозора ТРИБ ручица | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 103. | Вешалица за гардеробу двокрака | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 104. | Лист за ручну тестеру, дужинa листа 762mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 105. | Струна за тример 2,4 mm | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 106. | Ушице за катанац, величина отвора за катанац од 55mm | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 107. | Увртна спојница (шарке за дрвена врата) Ǿ 16 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 108. | Металне ринглица права са прихватником | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 109. | Бравица за метални орман  Ǿ 22,L20 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 110. | Брава за метална врата, језичак, са цилиндром, ширине 2,5cm. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 111. | Аутомат за врата са хоризонталним осовинским размаком шрафова 165mm и  вертикалним осовинским размаком шрафова 19 mm.Универзална припрема за лева и десна врата, могућности подешавања угла отварања врата до 180°, типа ''Дипломат603'' или одговарајући.  Димензије приказане на цртежу бр.11. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 112. | Пуж шелне за црево 8-12 mm | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 113. | Пуж шелне за црево 16-25 mm | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 114. | Погонска ручица за алуминиј. прозоре.  Изглед ручице као на приложеној слици .Ручица треба да буде склопљена са свим потребним металним деловима.  Произведена од легуре алуминијума и легуре цинка. Пластични делови су од полиамида и полиацетала. Завртњи су од угљеничног поцинкованог и нерђајућег челика.  Узорак треба да одговара постојећој ручици као на слици бр.12. | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 115. | Лексан провидан сечен на меру, ширине 2,10m  дебљине 8 mm, провидан. | m2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 116. | Рондела, подлошка са гумицом. | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 117. | ПВЦ завршна лајсна за лексан дебљине 8 mm,провидна. | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 118. | Вијак саморезач са шестоугаоном главом 4,8X32. | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 119. | Мрежа оксагонпо цинкована окце 26mm, ширина 1m. | m 2 | 30 |  |  |  |  |  |
| 120. | Мрежа оксагон,пластифицирана, окце26mm, ширина 1m. | kg | 5 |  |  |  |  |  |
| 121. | Поцинкованажица 1,2 mm. | kg | 5 |  |  |  |  |  |
| 122. | Поцинкована жица 2 mm. | kg | 5 |  |  |  |  |  |
| 123. | Пластифицирана жица  1,2 mm. | kg | 5 |  |  |  |  |  |
| 124. | Пластифицирана жица 2 mm. | kg | 5 |  |  |  |  |  |
| 125. | DUCT трака 48 mm x 10 m. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 126. | Кутијасти челични профили (25x25x1.8)mm. | kg | 50 |  |  |  |  |  |
| 127. | Кутијасти челични профили (50x50x2mm). | kg | 50 |  |  |  |  |  |
| 128. | Пљоснато гвожђе флах 30mm. | kg | 10 |  |  |  |  |  |
| 129. | Шарке за варење Ǿ 16. | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 130. | Шарке за варење Ǿ 18. | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 131. | Хефталица 4 - 14 mm комбинована, јако метално кућиште са регулацијом јачине удара на врху. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 132. | Муниција за хефталицу  10 mm, 1000/1. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 133. | Муниција за хефталицу  12 mm, 1000/1 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 134. | Муниција за хефталицу,  14 mm,1000/1. | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 135. | Гужвајући типли Ǿ 6. | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 136. | Гужвајући типли Ǿ 8. | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 137. | Гужвајући типли Ǿ 10. | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 138. | Тестера за метал - бонсек 300mm. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 139. | Метар дужине 5m са кочницом. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 140. | Мердевине алуминијумске троделне 3x7 број газишта 7. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 141. | Клешта шпицастаравна 160mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 142. | Гарнитура виљушкасто- окастих кључева IBEX,у картонској кутији 8,10,11,12,13,14,15,  16,17,19,22,24.  Материјал: хром- ванадијум.  Типа UNIOR или одговарајући. | Компл | 1 |  |  |  |  |  |

**УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а** .............................

**ПДВ** ............................

**УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом** .............................

**П О Н У Ђ А Ч**

М.П. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (потпис овлашћеног лица)

Слика бр.1 **Држач полица пластичан са ексером**




Слика бр.2 **Угаони држач полица метални**




Слика бр.3 **Угаони држач полица пластични**



Слика бр.4 **Носач полица цилиндрични**




Слика бр.5 **Шнапер**[](javascript:;)



Слика бр.6 **Точкићи ротирајући са кочницом**





Слика бр.7**Точкићи ротирајући**



Слика бр.8 **Носачи висећих кухињских елемената**




Слика бр.9 **ПВЦточкић Ǿ 50,са навојемМ10, Zn**




Слика бр. 10

**ПВЦточкић Ǿ 50,са чауром М10, Zn**



Слика бр.11 **Аутомат за врата**



Слика бр.12 **Погонска ручица за алуминијумске прозор**

**НАПОМЕНА**: Количине у Техничкој спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити мање или веће количине у зависности од својих конкретних потреба, а максимално до износа средстава обезбеђених за ту намену у текућој и наредној буџетској години.

Уколико се укаже потреба за добром које није наведено у Техничкој спецификацији, изабрани Понуђач ће бити у обавези да у писаној форми достави понуду за конкретним добром које није наведено у Техничкој спецификаци. Наручилац ће, на основу адекватног истраживања и утврђивања цена на тржишту за наведено добро, доставити писану сагласност о прихватању понуде изабраног Понуђача, уколико је понуђена цена повољнија од осталих цена утвђених истраживањем тржишта.

**Од најповољнијег понуђача ће бити захтевано да достави узорке за ставке под редним бројем 111 и 114.**