**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**Mатеријал за електроинсталацију**

За све ставке понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама (цена без ПДВ-а, ПДВ у %, ПДВ у динарима и цену са ПДВ–ом), као и произвођача производа за сваку ставку у својој понуди. Понуде које су дате у глобалу и оне које не садрже наведене податке неће бити разматране.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б | **Предмет јавне набавке** | **Ј.м.** | **Коли-**  **чина оквирна** | **Једини-чна цена без ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **ПДВ**  **у**  **%** | **Укупна цена са ПДВ** | **Произвођач** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Сијалица са ужареним влакном,бистра, А55, Е27,60Wсветлосни флукс 1330 lm,  типа Philips или еквивалент | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Сијалица са ужареним влакном,бистра, А55, Е27,75Wсветлосни флукс 920 lm,  типа Philips или еквивалент | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Сијалица са ужареним влакном,бистра, А55, Е27,100Wсветлосни флукс 410 lm,  типа Philips или еквивалент | ком | 400 |  |  |  |  |  |
| 4. | Сијалица LED Е27,10W, 6500K,1000 lm,класаA+, типа Horoz или еквивалент | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Сијалица LED Е27,10W, 2700K,класаA+, типа Horoz или еквивалент | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Сијалица LED Е27,15W, 6500K,класаA+, типа Horoz или еквивалент | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Уметак за рефлектор 300 W | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Батерија пуњива за ручну ЛЕД лампу 6А, 4Аh | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Флуокомпактна сијалица, 26W,  220-240 V, G-24d-3 /PL-C/ 4200K, са два пина | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 10. | Флуо цев 220V, 18 W, G-13, 6200K d=60cm, типа Philips или еквивалент | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 11. | Флуо цев 220V, 36 W , G-13, 6200K d=120cm, типа Philips или еквивалент | ком | 150 |  |  |  |  |  |
| 12. | Флуо цев 220V, 58 W, G-13, 6200K d=150cm типа Philips или еквивалент | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 13. | Стартер за флуо цеви 4-22W,  S-2, типа Philips или еквивалент | ком | 250 |  |  |  |  |  |
| 14. | Стартер за флуо цеви 4-65W ,  S-10, типа Philips или еквивалент | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 15. | Стартер за флуо цеви 4-80W ,  типа Philips или еквивалент | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 16. | Пригушница 220V,50Hz за флуо цев 18 W | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 17. | Пригушница 220V,50Hz за флуо цев 36 W | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 18. | Пригушница 220V,50Hz за флуо цев 58 W | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 19. | Флуо грло G-13 са носачем стартера | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 20. | Флуо грло G-13 без носача стартера | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 21. | Уградна светиљка са сјајним растером 4 x18 W | ком |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Надградна светиљка са сјајним растером 4 x18 W | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 23. | Надградна светиљка са сјајним растером 2x36 W | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 24. | Надградна светиљка са сјајним растером 4x36 W | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 25. | Флуо-светиљка , отворена без сенила 1 x18 W | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 26. | Флуо-светиљка , отворена без сенила 2 x18 W | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 27. | LED светиљка 16W, 6500K,стрела, са прекидачем | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 28. | Прикључница ( шуко) 16А/250V 2,5mm2, језгро од керамике, уградња на зид | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 29. | Прикључница ( шуко) двострука хоризонтална, 16А/250V-2,5mm2, језгро од керамике, уградња на зид | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 30. | Прикључница ( шуко) са поклопцем, 16А/250V-2,5mm2језгро од керамике, уградња на зид | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 31. | Прикључница ( шуко), 380V,језгро од керамике, уградња на зид | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 32. | Прикључница ( шуко) 16А/250V, 2,5mm2, језгро од керамике, уградња у зид | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 33. | Прикључница ( шуко) двострукахоризонтална 16А/250V,2,5mm2, језгро од керамике, уградња у зид | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 34. | Контактор 16А,24V | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 35. | Контактор 40А, 230V | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 36. | Контактор 63А | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 37. | Контактор 65А | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 38. | Прикључница ( шуко) 380V,језгро од керамике, уградња у зид | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 39. | Шестострука преносна прикључница (разводникабли)16А,250V са двополном прегибном склопком,са контактом за уземљење,проводникPP/J, 3x1,5 mm2 , дужина кабла 3 m | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 40. | Шестострука преносна прикључница  (разводникабли)16А,250V са двополном прегибном склопком, са контактом за уземљење, проводник PP/J 3x1,5 mm2, дужина кабла 5 m | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 41. | Петострука преноснаприкључница(разводникабли)16А,250V са двополном прегибном склопком, са контактом за уземљење, проводник PP/J, 3x1,5mm2,дужина кабла 3 m | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 42. | Петострука преноснаприкључница(разводникабли)16А,250V са двополном прегибном склопком, са контактом за уземљење, проводник PP/J 3x1,5mm2, дужина кабла 5 m | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 43. | Трострука преноснаприкључница(разводникабли)16А,250V са двополном прегибном склопком, са контактом за уземљење, проводник PP/J 3x1,5mm2, дужина кабла 3 m | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 44. | Трострука преноснаприкључница(разводникабли)16А,250V са двополном прегибном склопком, са контактом за уземљење, проводник PP/J 3x1,5mm2, дужина кабла 5 m | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 45. | Преносна прикључница-подсклоп са 6 места и прекидачем(без кабла) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 46. | Преносна прикључница-подсклоп са 5 места и прекидачем(без кабла) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 47. | Ребрасто цревосамогасиво Ǿ25mm | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 48. | Шуко утикач равни, 10/16А, са контактом за уземљење ( виљушка) | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 49. | Шуко утикач под углом 900, 10/16А, са контактом за уземљење ( виљушка) | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 50. | Трополни угаони утикач 16А/380V са контактом за уземљење и нулу | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 51. | Разводна кутија OG,са 6 увода, уградња на зид | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 52. | Разводна кутијаса поклопцем Ǿ78mm уградња у зид | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 53. | Разводна кутија са поклопцем Ǿ60mm уградња у зид | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 54. | Редне стезаљке(лустерклеме)2,5mm2 двополна од термопласта | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 55. | Керамичка двополна клема 2,5mm2 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 56. | RK клема 4-16 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 57. | Буксна челична, мушка или женска  1,5 mm2 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 58. | Буксна челична, мушка или женска  2,5 mm2 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 59. | Кабловска папучица Cu 16/10 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 60. | Кабловска увoдница PG 13,5 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 61. | Кабловска увoдница PG 29 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 62. | Испитивач напона, глинерица Ǿ3x140mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 63. | Испитивач напона, глинерица Ǿ3,5x190mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 64. | Тастер звона 10А/250Vуградња на зид | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 65. | Једнополна склопка ( прекидач) 10А/250V , уградња на зид | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 66. | Наизменична склопка ( прекидач) 10А/250V,уградња на зид | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 67. | Серијска склопка ( прекидач) 10А/250V, уградња на зид | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 68. | Једнополна склопка ( прекидач) 10А/250V , уградња у зид | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 69. | Наизменична склопка ( прекидач) 10А/250V,уградња у зид | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 70. | Серијска склопка ( прекидач) 10А/250V, уградња у зид | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 71. | Једнополна склопка са преклопником и сигналном сијалицом језгро од керамике, уградња у зид | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 72. | Једнополна склопка са преклопником и сигналном сијалицом језгро од керамике, уградња на зид | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 73. | Гребенасти прекида 16А | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 74. | Гребенасти прекидач 40А 0-1 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 75. | Прекидач 100А, 0-1 трофазни | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 76. | Кутија за гребенасти прекидач  10-16A, | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 77. | Сијалично грло Е27 керамичко | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 78. | Коса арматура са керамичким грлом за опал куглу Е27 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 79. | Контакт шраф 6А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 80. | Контакт шраф 10А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 81. | Контакт шраф 16А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 82. | Контакт шраф 20А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 83. | Контакт шраф 35А | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 84. | Топљиви уметци-патрони 6А | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 85. | Топљиви уметци-патрони 10А | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 86. | Топљиви уметци-патрони 16А | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 87. | Топљиви уметци-патрони 20А | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 88. | Топљиви уметци-патрони 25А | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 89. | Топљиви уметци-патрони 35А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 90. | Капа осигурача- 72, K2 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 91. | Растални улошци D01, основа осигурача Е14, 10А | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 92. | Растални улошци D01, основа осигурача Е14, 16А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 93. | Растални улошци D02, основа осигурача Е18, 20А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 94. | Растални улошци D02, основа осигурача Е18, 25А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 95. | Растални улошци D02, основа осигурача Е18, 35А | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 96. | Аутоматски осигурач 1P, 6А, типа ETI или еквивалент | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 97. | Аутоматски осигурач 1P, 10А, типа ETI или еквивалент | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 98. | Аутоматски осигурач 1P, 16А, типа ETI или еквивалент | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 99. | Аутоматски осигурач 1P,20А, типа ETI или еквивалент | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 100. | Аутоматски осигурач 1P,25А, типа ETI или еквивалент | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 101. | Аутоматски осигурач 1P,32А, типа ETI или еквивалент | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 102. | Ножасти осигурач NT150А, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 103. | Ножасти осигурач NT1 63А, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 104. | Ножасти осигурач NT1 80А, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 105. | Ножасти осигурач NV 250, 160А, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 106. | Ножасти осигурач NV 00 50A, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 107. | Ножасти осигурач NV 00 63A, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 108. | Ножасти осигурач NV 00 80A, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 109. | Ножасти осигурач NV 00 125A, типа ETI или еквивалент | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 110. | Силиконска жица 1,5 mm2 | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 111. | Силиконска жица 2,5 mm2 | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 112. | Жица P-1,5 mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 113. | Жица P-2,5 mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 114. | ЖицаP/F-1,5 mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 115. | ЖицаP/F-2,5 mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 116. | ЖицаP/F-6 | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 117. | ЖицаP- 10 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 118. | Кабли лицнасти P/L -2x0,75mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 119. | Кабли лицнасти PP/J-Y 3x2,5 mm2 | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 120. | Кабли лицнасти PP/J-Y 3x1,5 mm2 | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 121. | Кабли лицнасти PP/J-Y 3x0,75mm2 | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 122. | Кабли лицнасти PP/J 2x1,5 mm2 | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 123. | Кабли PP/Y 5x6 mm2 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 124. | Кабли PP/Y 5x4 mm2 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 125. | Кабли PP/Y5x2,5 mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 126. | Кабли PP/Y3x2,5 mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 127. | Кабли PP/Y3x1,5 mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 128. | Самогасиви, безхалогени кабли  N2XH 5x6 mm2 | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 129. | Самогасиви, безхалогени кабли  N2XH 5x4 mm2 | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 130. | Самогасиви, безхалогени кабли  N2XH 5x2,5 mm2 | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 131. | Самогасиви, безхалогени кабли  N2XH 3x2,5 mm2 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 132. | Самогасиви, безхалогени кабли  N2XH 3x1,5 mm2 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 133. | Гумирани кабли GG/J3x2,5 mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 134. | Гумирани кабли GG/J 3x1,5 mm2 | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 135. | Самолепљива каналица  PVC 16 x16mm,d =2m | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 136. | Самолепљива каналица  PVC 25 x16mm, d =2m | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 137. | Самолепљива каналица  PVC 40 x16mm, d =2m | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 138. | Самолепљива каналица  PVC 40 x25mm, d =2m | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 139. | Самолепљива каналица  PVC 40 x40mm, d =2m | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 140. | Самолепљива каналица  PVC 60 x40mm, d =2m | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 141. | Подна каналица PVC , d =2m  ширина каналице 70 mm, | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 142. | Прекидач уградни 0-1 KP-2-1, 16А 250V са 4 контакта,  ( прекидач за усисивач) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 143. | Телефонски кабли са микроутикачима 6P/4С, равни 5 m | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 144. | Телефонски кабли округли, бели, са 4 активне жице | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 145. | Телефонски кабли спирални за повезивање слушалице на базу RJ10 2m, бели | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 146. | Т-разводник са 3 прикључка | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 147. | Грејач за кварцну грејалицу од 3x1000 W | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 148. | Механичкипрограматорвремена | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 149. | Грејна плоча R145 S 1000W | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 150. | Термостат радни за проточни бојлер ,са капиларом | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 151. | Грејач за проточни кухињски бојлер од 10л 2kW, комплет | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 152. | Пуњива преносна ЛЕД лампа са 12 лед диода, извор светлости  Капацитет батерије6V-4,5Ah | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 153. | Батерија пуњива за преносну ЛЕД лампу,6V-4,5Ah, димензије батерије 65x100x40mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 154. | LED паник лампа,50-60Hz,230V,  36xлед диоде,пуњива батерија, заштита од претераног пуњења и пражњења | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 155. | LED паник лампа,50-60Hz,230V,  24xлед диоде,пуњива батерија, заштита од претераног пуњења и пражњења | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 156. | LED рефлектор 10W. Извор светла:COB-LED, IP 65, температура боје 6500K, у комплету LED напајање. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 157. | LED рефлектор 30W. Извор светла:COB-LED, IP 65,температура боје 6500K, у комплету LED напајање. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 158. | LED рефлектор 50W. Извор светла:COB-LED, IP 65,температура боје 6500K, у комплету LED напајање. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 159. | LED панели 36 W,SMD,4000К 230V,3000lm, димензије 600x600x11mm, уградни за Армстронг спуштени плафон, материјал: алуминијум-ПВЦ, напајање у комплету. | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 160. | LED панел 40W,SMD,4000К 230V,3200lm, димензије 600x600mm,за уградњу на плафон, на зид, материјал: алуминијум-ПВЦ, напајање у комплету. | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 161. | LED панели 45W,SMD,4000К 230V,3600lm, димензије 1200x300mm,за уградњу на плафон, на зид, материјал: алуминијум-ПВЦ,  напајање у комплету. | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 162. | Термо паста | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 163. | Лед чип за рефлектор од 10W | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 164. | Лед чип за рефлектор од 30W | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 165. | Лед чип за рефлектор од 50W | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 166. | Лед плафоњера 24 W округла | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 167. | Трафо за лед плафоњеру 24 W | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 168. | PVC везицеза каблове  3,5 mmx200mm | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 169. | Батерија стандард 4,5V | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 170. | Батерија алкална 4,5V | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 171. | Батерија стандард 9V | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 172. | Батерија алкална 9V | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 173. | Батерија superlife LRG 6, 1,5V | ком | 80 |  |  |  |  |  |
| 174. | Алкална батерија АА 1,5V, | ком | 80 |  |  |  |  |  |
| 175. | Алкална батерија ААА, 1,5V | ком | 90 |  |  |  |  |  |
| 176. | Пуњиве батерије,АА, NiMH 2700 mAh | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 177. | Пуњач за две и четири батерије АА и ААА, NiMH 2700 mAh | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 178. | Кухињски проточни бојлер 10л високомонтажни,2 kW | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 179. | Електрични решо са једном ринглом R145 снаге 1000W | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 180. | Електрични решо са две рингле снаге 1000W+1500W | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 181. | PVC изолир трака 18mmx10m | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 182. | Бакарна сабирница (чешаљ) 1,2mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 183. | Спратна табла табла за на зид, N-8, транспарентна врата | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 184. | Спратна табла табла за на зид, N-12транспарентна врата | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 185. | Спратна табла табла за на зид, N-18транспарентна врата | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 186. | Спратна табла табла за на зид, N-24транспарентна врата | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 187. | Спратна табла табла за на зид,N-36, транспарентна врата | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 188. | Уградни прекидач кварцне пећи | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 189. | Уградни прекидач за кварцну грјалицу, **дупли,**спојена два прекидача у једном телу, има 6 мушких клема са задње стране. Као на слици испод табеле. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 190. | Прекидач за уљни радијатор | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 191. | Термостат налегајући 0-40, за кварцну грејалицу 3x1000 W. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 192. | Термостат за уљни радијатор  2500 w | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 193. | Уљни радијатор  2500 W +400W(вентилатор), број ребара од 11 до 13 | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 194. | Вентилатор за купатило стандардни, пречник отвора 100mm. | ком | 1 |  |  |  |  |  |

**УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:** ............................

**ПДВ:** ...........................

**УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:** ...........................

**П О Н У Ђ А Ч**

М.П. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Количине у Техничкој спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити мање или веће количине у зависности од својих конкретних потреба, а максимално до износа средстава обезбеђених за ту намену у текућој и наредној буџетској години.

Уколико се укаже потреба за добром које није наведено у Техничкој спецификацији, изабрани Понуђач ће бити у обавези да у писаној форми достави понуду за конкретним добром које није наведено у Техничкој спецификаци. Наручилац ће, на основу адекватног истраживања и утврђивања цена на тржишту за наведено добро, доставити писану сагласност о прихватању понуде изабраног Понуђача, уколико је понуђена цена повољнија од осталих цена утвђених истраживањем тржишта.