**ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕT**

**НИШ, ВИШЕГРАДСКА 33**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**за набавку услуге периодичног прегледа електричних инсталација на Природно-математичком факултету у Нишу**

**број 13/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Мејл адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

За све ставке **понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама (цена без ПДВ-а, укупна цена без ПДВ-а).** Понуде које су дате у глобалу и оне које не садрже наведене податке неће бити разматране.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Назив услуге** | **Ј.м.** | **Оквирна количина мерних места** | **Цена/ј.м.****(без ПДВ-а)** | **Укупна цена** **(без ПДВ-а)** |
| **1.** | Услуга испитивања електричних инсталација на локацијама Вишеградска 33 и Ћирила и Методија 2 | ком | 995 |  |  |
| **2.**  | Услуга испитивања разводног ормана на локацијама Вишеградска 33 и Ћирила и Методија 2 | ком | 25 |  |  |
|  | **Укупно без ПДВ-а** |  |  |  |  |
|  | **ПДВ 20%** |  |  |  |  |
|  | **Укупно са ПДВ-ом** |  |  |  |  |

Број мерних места је оквиран, тачан број ће бити утврђен након извршене услуге Понуђача и исти ће бити исказан у достављеној фактури-рачуну.

|  |  |
| --- | --- |
| Услови плаћања (минимум 7 дана): | У року од \_\_\_данаод испостављања фактуре |
| Понуда важи: | \_\_\_ дана од дана достављања понуде. |
| Рок израде : | \_\_\_\_\_\_ дана од дана склапања уговора (**рок ивршења услуге неможе бити дужи од 15 дана од дана склапања уговора, у супротном понуда ће бити одбијена.** |
| Остале напомене: |  |
| Контакт особа понуђача, телефон и е-mail: |  |

 Датум

 П О Н У Ђ А Ч

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** М.П.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (потпис овлашћеног лица)

**Напомена: Уколико су понуђене цене од стране различитих понуђача идентичне (једнаке) приликом рангирања и оцењивања понуда узеће се у обзир следећи елементи:**

- у случају да постоје две или више понуда са идентичним ценом предност ће имати понуђач са **најповољнијим роком важења понуде**;

- у случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом и роком важења понуде предност ће имати понуђач који наведе **краћи рок израде:**

У вези извршења предметне јавне набавке можете контактирати **Душан Крагић**, тел. **018/514-882; mail:** **javnenabavke@pmf.ni.ac.rs**, **(техничка спецификација: Љиљана Милошевић, тел. 018/533-015, лок.136**, mail**:** **ljiljam@pmf.ni.ac.rs**).

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

 ЗА КОНТРОЛУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС” бр. 101/05 и 113/2017) и Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (”Сл. лист СФРЈ” бр. 53/88 и 54/88/06-испр. и „Сл. лист СРЈ“, бр. 28/95).

Контролу електричних инсталација потребно је извршити за објекте Природно-математичког факултета у улици Вишеградска бр. 33 и у улициЋирила и Методија бр. 2.

Доставити фотокопију:

* **За правно лице**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
* **За предузетнике:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре.

Понуђач треба да има најмање једно лице у сталном радном односу са једном од лиценци инжењерске коморе:

 350 - Одговорни пројектант електро енергетских инсталација ниског и средњег напона

 352 – **Одговорни пројектант управљања електромоторним погонима - аутоматика, мерења и регулација**

450**-**  Одговорни извођач радова електро енергетских инсталација ниског и средњег напона

 Доказ: Фотокопија Уговора о раду запосленог и његове лиценце (доставити доказе уз понуду).

Након извршених прегледа и испитивања Понуђач је дужан да сачини стручни налаз са потврдом квалитета инсталација и предлозима за отклањање евентуалних недостатака за сваки објекат посебно. Констатовани недостаци на мерним местима и разводним ормарима морају садржати прецизан податак где је недостатак (број канцеларија и опис мерног места, ознаку и локацију разводног ормара), предлог мера шта треба отклонити.

Стручни налаз о прегледу и испитивању електричне инсталације доставити у штампаном облику у три укоричена примерка.

**Цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђачима у реализацији набавке.**