**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**са структуром цене**

**Метални ормани**

За све ставке у **понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама(цена без ПДВ-а, и укупну цену без ПДВ–а)**. Понуде које су дате у глобалу и које не садрже наведене податке неће бити разматране.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.****(1)** | **Oпис****(2)** | **Ј.м.****(3)** | **Оквирна Кол.****(4)** | **Цена по јед.мере без ПДВ-а****(5)** | **Укупна цена без ПДВ-а****(6)=4x5** | **Произвођач** |
| 1. | **Метални орман:**Јака метална варена конструкција од хладно ваљаног лима дебљине декапираног лима дебљине  0,70 и 1,00 mm.* Јака метална варена конструкција од челичног декапираног лима дебљине 1mm
* Четири метале полице са могућношћу подешавања висине и пета као основа.
* Површинска заштита: Електростатичко пластифицирање.
* Брава која се затвара у три тачке (два кључа).
* Боја: светло сива RAL 7035
* Двокрилна врата са великим углом отварања вратница.
* Цилиндрична механичка брава са кључем са заштитном пластиком у црној боји.
* Носивост једне полице до 50kg.Димензије:(V2000xŠ800xD440) mm

Изглед као на слици.**A picture containing wall, indoor, white, furniture  Description automatically generated** | ком | 7 |  |  |  |
|  | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:**  |  |  |  |  |  |
|  |  **ПДВ:**  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:**  |  |  |  |  |  |

**Напомена**: Исказане количине су оквирне, док ће стварне количине бити утврђене у складу са потребама и финансијским могућностима наручиоца и набављаће се сукцесивно.