**ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕT**

**НИШ, ВИШЕГРАДСКА 33**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**за набавку радова на замени спуштеног плафона**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Мејл адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**са структуром цене**

**за набавку радова на замени спуштеног плафона**

За све ставке **понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама (цена без ПДВ-а, укупна цена без ПДВ–а)**. Понуде које су дате у глобалу и које не садрже наведене податке неће бити разматране.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Oпис радова** | **Ј.м** | **Кол.** | **Цена по јед. мере без ПДВ-а** | **Укупна цена****без ПДВ-а** |
| 1. | Демонтажа спуштеног плафона од металних ламела са потконструкцијом типа "ХАНТЕР-ДАГЛАС". Елементе демонтираног плафона повезати жицом у снопове и одложити на место које одреди инвеститор (спрат ниже).Обрачун по m² демонтираног спуштеног плафона. | m2 | 100 |  |  |
| 2. | Набавка материјала, израда и монтажа спуштеног плафона типа Армстронг са металном потконструкцијом, са облогом од гипс картон плоча дебљине d=1.25cm. Монтажу извести са свим потребним елементима у свему према препорукама произвођача. Спуштени плафон је на истој висини као постојећи. У цену урачунати и монтажу две вертикалне каскаде на почетку ходника. 3x0,6m и 2x0,2m. Површина каскада узета у обзир.Комплетно изведено обрачунава се по m2. | m2 | 100 |  |  |
|  | **УКУПНО без ПДВ-а** |  |  |  |  |
|  | **ПДВ 20%** |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО СА ПДВ-ом** |  |  |  |  |

**Напомена:** Без обзира на приложену спецификацију, изабрани понуђач има обавезу да, пре почетка извођења радова, изврши увид, преглед и предмер захтеваних радова.

**Место извођења радова** је објекат Природно-математичког факултета у Нишу, у улици Вишеградска 33 у Нишу. Почетак извођења радова је након потписивања уговора са најповољнијим понуђачем и увођења у посао. Рок извођења радова не може бити дужи од 10 (десет) календарских дана, од дана увођења у посао извођача.

Извођач треба да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, техничком документацијом и закљученим уговором као и да:

- се строго придржава мера заштите на раду;

- по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступиу року од 7 (седам) дана од позива Наручиоца.

**Напомена: груби радови који производе велику буку ће се због нормалног одвијања наставе обављати викендом или у касним поподневним сатима.**

|  |  |
| --- | --- |
| Услови плаћања (минимум 14 дана):  | У року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од извршења услугеи испостављања фактуре |
| Рок завршетка радова: | \_\_\_\_\_\_\_ не дужи од 10 (десет) дана од дана увођења у посао |
| Гарантни рок: | \_\_\_\_\_\_\_ најмање 2 (две) године од дана примопредаје радова |
| Понуда важи: | \_\_\_\_\_\_\_ дана од дана достављања понуде |
| Остале напомене: |  |
| Контакт особа понуђача и телефон: |  |

Цена мора бити исказана у динарима по јединици и укупно без ПДВ-а.

 Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

**Рок за завршетак радова** не може бити дужи од 10 (десет) календарских дана од дана увођења у посао. **Уколико је рок завршетка радова дужи од наведеног понуда ће бити одбијена.**

**Гарантни рок** на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године од дана завршетка радова. **Уколико је гарантни рок на изведене радове краћи од наведеног, понуда ће бити одбијена.**

Рачун испоставља понуђач на основу документа који потврђује да су радови извршени у складу са Уговором.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

**Заинтересовани понуђач може да обиђе место извођења радова сваког радног дана, у периоду од 9:00 до 14:00 часова.**

**Понуђач је у обавези да, након прегледа радова и провере количине радова који су дефинисани техничком спецификацијом, приликом формирања укупне цене узме у обзир све евентуалне вишкове и непредвиђене радове карактеристичне за наведену врсту радова и да укупну цену формира по принципу „кључ у руке“.** Принцип „кључ у руке“ подразумева да је понуђач у обавези да радове заврши у складу са ценом и роком завршетка радова у понуди и да накнадно не може да захтева повећање укупне цене, односно да понуђена цена обухвата и вредност свих вишкова и непредвиђених радова**.**

**Уколико се записником о извођењу радова констатује мањи обим радова од радова дефинисаних техничком спецификацијом, наручилац ће применити сразмеран однос цене за конкретне радове дефинисане техничком спецификацијом и записником о извођењу радова.**

**Напомена: Уколико су понуђене цене од стране различитих понуђача идентичне (једнаке) приликом рангирања и оцењивања понуда узеће се у обзир следећи елементи:**

* у случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом, предност ће имати понуђач са **краћим роком завршетка радова;**
* а у случају да постоје две или више понуда са идентичним ценом и роком завршетка радова, предност ће имати понуђач са **најповољнијим роком важења понуде.**

 У случају да ни тада није могуће извршити одабир најповољније понуде, уговор
ће бити додељен понуђачу по систему жребања, као крајњем начину одабира понуде.

Сви понуђачи који су доставили прихватљиве понуде и које су исто рангиране биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања.

Комисија за јавну набавку ће заказати место и време жребања и позвати
опуномоћене представнике понуђача да присуствују жребању. Приликом жребања
представници понуђача ће на посебним листовима унети име понуђача. Од чланова
Комисије за јавну набавку се добијају идентичне коверте у које понуђачи стављају
попуњене листове, коверте ће се ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се
насумице вршити одабир коверти понуђача и рангирње понуда према редоследу
извалачења коверти, о чему ће бити сачињен Записник о поступку жребања у поступку
21/2019.

Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жребање, чланови
Комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача у
празне коверте убацити листиће са називом одсутних понуђача и те коверте ће
учествовати у поступку жребања заједно са ковертама присутних овлашћених
представника понуђача. На исти начин ће се поступати и ако не дође ниједан понуђач

У вези извршења предметне јавне набавке можете контактирати Љиљану Милошевић, тел**. 018/533-015, mail: ljiljam@pmf.ni.ac.rs)**

 Датум

 \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. 2019. год.

 П О Н У Ђ А Ч

 М.П. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (потпис овлашћеног лица)