**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**са структуром цене**

**Партија I**

**Канцеларијски намештај израђен по мери наручиоца са монтажом**

За све ставке у партији I **понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама(цена без ПДВ-а, и укупну цену без ПДВ–а)**. Понуде које су дате у глобалу и које не садрже наведене податке неће бити разматране.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.****(1)** | **Oпис** **(2)** | **Ј.м.****(3)** | **Кол.****(4)** | **Цена по јед.мере без ПДВ-а** **(5)** | **Укупна цена без ПДВ-а****(6)=4x5** | **Произвођач** |
| 1. | **Радни сто, ходник 4. спрат (Департман за биологију):** * Горња плоча израђена од универ плоче дебљине 25mm, заштићене АBS траком дебљине 2 mm у истом декору.
* Горња плоча је са препуштеним ивицама са бочних страна, са предње и задње према цртежу бр. 1.
* Конструкција израђена од универ плоче дебљине 18mm, заштићене АBS траком дебљине 2 mm у истом декору.
* Димензије стола (75x65xV74)cm.
* Стопице за нивелацију висине.
* Декор универа и боја по избору наручиоца.
* Изглед као на цртежу бр 1.
 | ком | 1 |  |  |  |
| 2. | **Покретна касета са вратанцима, ходник на 4. спрату (Департман за биологију):*** Горња плоча касете израђена од универ плоче дебљине 25mm, заштићене АBS кант траком дебљине 2 mm у истом декору.
* Све странице касете израђене од универ плоче дебљине18mm, заштићене АBS кант траком дебљине 2 mm у истом декору.
* Димензије (Š35xD50xV90) cm.
* Вратанца израђена од универа дебљине 18mm, заштићени АBS кант траком дебљине 2 mm, са ручицом ''шипка'' fi 10mm и бравицом за закључавање.
* Полеђина касете израђена од универа дебљине 18mm.
* 4 силиконска точкића са кочницом fi 50mm.
* Унутар касете предвидети две полице (три преграде) са могућношћу померања једне а друга је фиксна.
* Декор универа и боја по избору наручиоца.
* Изглед као на цртежу бр 2.
 | ком | 1 |  |  |  |
| 3. | **Дводелни орман са четворо врата,** **ходник на 4. спрату ( Департман за биологију):** * Конструкција ормана са полицама и свим страницама од универа дебљине 18mm.
* Врата су израђена од универ плоче. дебљине 18mm, заштићене АBS траком дебљине 2 mm у истом декору.
* Полеђина је израђена од HDF плоче дебљине 3 mm.
* Перфориране странице за померање полица по потреби.
* Димензије горњег дела ормана (Š90xD35xV107,5)cm, са **три** преграде
* Димензије доњег дела ормана

(Š90xD35xV112,5)cm, са **три** преграде.* Доњи и горњи део спојити на месту монтаже, укупна висина ормана 220 cm
* У горњем и доњем делу полице са подешавањем висине.
* Закључавање горњих и доњих врата.
* У цену урачунати 4 металне ручице ''шипка'' fi 10mm, 2 бравице и 4 металне ногарице висине 5 cm.
* Декор универа и боја по избору наручиоца.
* Изглед као на цртежу бр.3.
 | ком | 2 |  |  |  |
| 4. | **Дводелнa орман са вратима од стакла,** **ходник на 4. спрату ( Департман за биологију):** **Доњи део ормана:*** Конструкција ормана са полицама и свим страницама од универа дебљине 18mm.
* Врата доњег дела ормана су израђена од универ плоче. дебљине 18mm, заштићене АBS траком дебљине 2 mm у истом декору.
* Полеђина је израђена од HDF плоче дебљине 3 mm.
* Перфориране странице за померање полица по потреби.
* У цену урачунати 2 металне ручице ''шипка'' fi 10mm , бравицу и 4 металне ногарице висине 5 cm.
* Димензије доњег дела ормана (Š90xD35xV85)cm, са **две** преграде.
* Горњи и доњи део спојити на лицу места.

**Горњи део ормана:*** Конструкција ормана са полицама и свим страницама од универа дебљине 18mm.
* Врата горњег дела ормана су израђена **од провидног стакла** дебљине 6mm.
* Полеђина је израђена од HDF плоче дебљине 3 mm.
* Перфориране странице за померање полица по потреби.
* У цену урачунати 2 металне ручицe ''шипка'' fi 10mm и бравицу за стакло.
* Димензије горњег дела ормана

 (Š90xD35xV135)cm, са **четири** преграде.* Декор универа и боја по избору наручиоца.
* Изглед као на цртежу бр.4.
 | ком | 3 |  |  |  |
| 5. |  **Клуб сточић, ходник на 4. спрату** **( Департман за биологију ):*** Горња плоча израђена од универ плоче дебљине 25mm, заштићене АBS траком дебљине 2 mm у истом декору.
* Конструкција израђена од универ плоче дебљине 18mm, заштићене АBS траком дебљине 2 mm у истом декору.
* Димензије стола (40x40xV50)cm.
* Горња плоча је без препуста и сточић има и доњу плочу на коју се шрафе точкићи.
* Између горње и доње плоче фиксирати једну полицу.
* 4 силиконска точккића са кочницама.
* Декор универа дрво, боја по избору наручиоца.
* Изглед као на цртежу бр.5.
 | ком | 1 |  |  |  |
| 6. | **Висећи двокрилни кухињски елемент за бр.9 ( Проф. др Ђурађ Милошевић) :*** Конструкција елемента израђена од универа дебљине 18mm заштићенa АBS траком дебљине 0,5mm у истом декору.
* Фронтови израђени од универа дебљине 18mm заштићенa АBS траком дебљине 1mm у истом декору.
* Уградити бравицу за закључавање.
* Металне ручице.
* Уградити шарке са успоривачем.
* Полеђина је израђена од HDF плоче дебљине 3 mm.
* Димензије елемента (Š85xV72xD31)cm.
* Две полице( три нивоа).
* Боја универа по избору наручиоца.
* Монтирати елементе на зид.
* Изглед као на приложеном цртежу.

https://matis.rs/wp-content/uploads/2019/10/teh-crtez-kuh-in-v60.jpg | ком | 2 |  |  |  |
| 7. | **Замена фронтова на уградним ормана (кабинети 403 ):*** Демонтажа 9 постојећих фронтова и шарки са ормана.
* Израда и монтажа вертикалне конструкције ормана од универа дебљине 18mm заштићена једна страница 40cm АBS траком дебљине 2 mm у истом декору:
* Израда и монтажа фронтова од универа дебљине 18mm заштићени АBS траком дебљине 2 mm.

Позиција 2.......(Š 54x121)cm....4 комПозиција 3.......(Š 59x121)cm......2 ком* У цену урачунати шарке, 4 бравице и 6 металних ручица ''шипка'' fi 10mm.
* Набавка и замена оштећених носача полица највише 24 ком по орману. По потреби избушити нове отворе за држаче полица.
* Декор и боја универа по избору наручиоца.
* Прецизне мере за израду узети за сваки орман појединачно.
* Изглед као на цртежу бр.6.
 | ком | 1 |  |  |  |
| 8. | **Преправка уграђених ормана (кабинети 405 ):*** Демонтажа 27 постојећих фронтова и шарки са ормана.
* Израда и монтажа вертикалне конструкције ормана од универа дебљине 18mm заштићена једна страница 40cm АBS траком дебљине 2 mm у истом декору:

Позиција 1........(41xV40)cm.......4 ком* Израда и монтажа фронтова од универа дебљине 18mm заштићени АBS траком дебљине 2 mm.

Позиција 2.......(Š 54x121)cm.........8комПозиција 3.......(Š 59x121)cm.........2 комПозиција 4.......(Š 46,5x121)cm......8 ком* У цену урачунати шарке, 14 бравице и 18 металних ручица ''шипка'' fi 10mm.
* Набавка и замена оштећених носача полица највише 84 ком. По потреби избушити нове отворе за носаче полица.
* Декор и боја универа по избору наручиоца..
* Прецизне мере за израду узети за сваки орман појединачно.
* Ново стање приказано на цртежу бр.8.
 | ком | 1 |  |  |  |
| 9. | **Преправка уграђених ормана** **(кабинет 406 ):*** Демонтажа 12 постојећих фронтова и шарки са ормана.
* Израда и монтажа вертикалне конструкције ормана од универа дебљине 18mm заштићена једна страница 40cm АBS траком дебљине 2 mm у истом декору

Позиција 1........( 41xV 40)cm.......2 ком* Израда и монтажа фронтова од универа дебљине 18mm заштићен АBS траком дебљине 2 mm.

Позиција 2........(Š 54x121)cm.......4 комПозиција 3........(Š 46,5x121)cm....4 комПозиција 4........(Š 90x 41)cm........1 комПозиција 4 је полица која се обликује по мери.* У цену урачунати шарке, 6 бравица и 8 металних ручица.
* Набавка и замена оштећених носача полица највише 36 ком. По потреби избушити нове отворе за носаче полица.
* Декор и боја универа по избору наручиоца..
* Прецизне мере за израду узети за сваки орман појединачно.
* Ново стање приказано на цртежу бр.7.
 | ком | 1 |  |  |  |
| 10. | **Преправка уграђених ормана** **(кабинет 408):*** Демонтажа 12 постојећих фронтова и шарки са ормана.
* Израда и монтажа вертикалне конструкције ормана од универа дебљине 18mm заштићена једна страница 40cm АBS траком дебљине 2 mm у истом декору

Позиција 1........( 41xV 40)cm.......2 ком* Израда и монтажа фронтова од универа дебљине 18mm заштићен АBS траком дебљине 2 mm.

Позиција 2........(Š 54x121)cm.......4 комПозиција 3........(Š 46,5x121)cm....4 ком* У цену урачунати шарке, 6 бравица и 8 металних ручица.
* Набавка и замена оштећених носача полица највише 36 ком. По потреби избушити нове отворе за носаче полица.
* Декор и боја универа по избору наручиоца..
* Прецизне мере за израду узети за сваки орман појединачно.
* Ново стање приказано на цртежу бр.7.
 | ком | 1 |  |  |  |
| 11. | **Преправка уграђених ормана (кабинет 407 и 409):*** Демонтажа 12 постојећих фронтова са ормана.
* Израда и монтажа вертикалне конструкције ормана од универа дебљине 18mm заштићена једна страница 40cm АBS траком дебљине 2 mm у истом декору

Позиција 1........( 41xV 40)cm.......2 ком* Израда и монтажа фронтова од универа дебљине 18mm заштићен АBS траком дебљине 2 mm.

Позиција 2........(Š 54x121)cm.......4 комПозиција 3........(Š 46,5x121)cm....4 ком.* У цену урачунати шарке, 6 бравица и 8 металних ручица.
* Набавка и замена оштећених носача полица највише 36 ком. По потреби избушити нове отворе за носаче полица.
* Декор и боја универа по избору наручиоца..
* Ново стање приказано на цртежу бр.9.
 | ком | 2 |  |  |  |
| 12. | **Кабинет 205:**Уградња бравице на постојећем крилу ормана. | ком | 1 |  |  |  |
|  | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:**  |  |  |  |  |  |
|  | **ПДВ:** |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:**  |  |  |  |  |  |











**Партија II**

**Канцеларијскe столице**

За све ставке у партији III **понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама(цена без ПДВ-а, и укупну цену без ПДВ–а)**. Понуде које су дате у глобалу и које не садрже наведенеподатке неће бити разматране.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Р.б.** **(1)** | **Oпис** **(2)** | **Ј.м.****(3)** | **Кол.****(4)** | **Цена по јед.мере без ПДВ-а** **(5)** | **Укупна цена без ПДВ-а****(6)=4x5** | **Произвођач** |
| 1. | **Конференцијска столица за****ходник на 4. спрату, 4 ком (Департман за биологију):*** Рам столице израђен од елипсастог металног профила 30/15mm дебљине зида 1,5mm.
* Завршна обрада метала: пластификација.
* Спајање металног рама са дрвеним деловима се врши вијком М 6.
* Дрвено седиште и наслон обложено повећаном дебљином сунђера и квалитетним платном.
* Ерго уложак у седишту и наслону.
* Седиште и наслон имају заштитну ПВЦ маску.
* Димензије столице Š53xD43xV82cm.
* Боја и материјал тапацирунга по избору наручиоца.
* Оптерећење 120kg.

Изглед седишта и наслона као на слици **E:\TENDERI PO GODINAMA\Tenderi 2017\Javna nabavka kancelarijskog namestaja\ЦРТЕЖИ И СЛИКЕ НАМЕШТАЈА\Конференцијска столица ергономски обликована.jpg** | ком | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Конференцијска столица са радном плочом за ходник на 4. спрату, 2 ком (Департман за биологију):*** Рам столице израђен од елипсастог металног профила 30/15mm дебљине зида 1,5mm.
* Завршна обрада метала: пластификација.
* Спајање металног рама са дрвеним деловима се врши вијком М 6.
* Дрвено седиште и наслон обложено повећаном дебљином сунђера и квалитетним платном.
* Ерго уложак у седишту и наслону.
* Седиште и наслон имају заштитну ПВЦ маску.
* Димензије столице Š47/55xD43xV82cm.
* Боја и материјал тапацирунга по избору наручиоца.
* На столици се налази монтиран метални руконаслон са покретном таблом за писање.
* Предвидети спојлер за спајање столица.
* Оптерећење 120kg.

Изглед седишта и наслона као на слици .Kliknite na sliku da je uvelicate! | ком | 8 |  |  |  |
|  | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:**  |  |  |  |  |  |
|  |  **ПДВ:**  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:**  |  |  |  |  |  |