**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**са структуром цене**

**Метални ормани**

За све ставке у **понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама(цена без ПДВ-а, и укупну цену без ПДВ–а)**. Понуде које су дате у глобалу и које не садрже наведене податке неће бити разматране.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.**  **(1)** | **Oпис**  **(2)** | **Ј.м.**  **(3)** | **Оквирна Кол.**  **(4)** | **Цена по јед.мере без ПДВ-а**  **(5)** | **Укупна цена без ПДВ-а**  **(6)=4x5** | **Произвођач** |
| 1. | **Метални орман:**  Јака метална варена конструкција од хладно ваљаног лима дебљине декапираног лима дебљине  0,70 и 1,00 mm.   * Јака метална варена конструкција од челичног декапираног лима дебљине 1mm * Четири метале полице са могућношћу подешавања висине и пета као основа. * Површинска заштита: Електростатичко пластифицирање. * Брава која се затвара у три тачке (два кључа). * Боја: светло сива RAL 7035 * Двокрилна врата са великим углом отварања вратница. * Цилиндрична механичка брава са кључем са заштитном пластиком у црној боји. * Носивост једне полице до 50kg. Димензије: (V2000xŠ800xD440) mm   Изглед као на слици.  **A picture containing wall, indoor, white, furniture  Description automatically generated** | ком | 7 |  |  |  |
|  | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:** |  |  |  |  |  |
|  | **ПДВ:** |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:** |  |  |  |  |  |

**Напомена**: Исказане количине су оквирне, док ће стварне количине бити утврђене у складу са потребама и финансијским могућностима наручиоца и набављаће се сукцесивно.