**ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕT**

**НИШ, ВИШЕГРАДСКА 33**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

за сукцесивну набавку клима уређаја запотребе

Природно-математичког факултета у Нишу број 109/2021

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Мејл адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Tекући рачун и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

**Техничка спецификација**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Опис уређаја | Јед.  мере | Оквирна  количина | Цена по јединици  мере без ПДВ-а |
| 1 | Клима уређај, сплит систем, номиналног капацитета 12.000 BTU/h следећих карактеристика:  - грејање и хлађење - капацитет хлађења: 3.5 KW или већи - капацитет грејања: 3.6 KW или већи - енергетска класа: Б или виша - еколошки гас: R410 A - периви филтер, тајмер, даљински управљач, функција против стварања гљивица, самоотапање - радни опсег при грејању од -7c до +30c или већи - радни опсег при хлађењу од 14c до +43c или већи - гаранција минимум 36 месеца - препоручени модел: тесла или одговарајући - уређај не сме бити старији од 2019. године | ком | 10 |  |
| 2 | Клима уређај, сплит систем, номиналног капацитета 12.000 BTU/h следећих карактеристика: - грејање и хлађење - капацитет хлађења: 3.4 KW или већи - капацитет грејања: 4 KW или већи - енергетска класа хлађења: А++ или виша - енергетска класа грејања: А+ или виша - еколошки гас: R410 A - инвертер, тајмер, даљински управљач - радни опсег од - 5 до +45c или већи - гаранција минимум 24 месеца - препоручени модел: fujitsu или одговарајући | ком | 1 |  |
| Укупна цена без ПДВ-а | | | |  |
| Износ ПДВ-а | | | |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом | | | |  |

* Понуђени и испоручени клима уређаји морају бити нови, у оригиналним фабричким паковањима, са приложеном техничком документацијом, којом се гарантује оригиналност производа. Уз сваки испоручени и уграђени клима уређај, понуђач је дужан да достави декларацију произвођача са техничким карактеристикама уређаја, упутство за употребу на српском језику и исправно попуњен и оверен гарантни лист.

|  |  |
| --- | --- |
| Услови плаћања **(минимум 15 дана):** | У року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана  од испостављања фактуре |
| Понуда важи **(минимум 30 дана):** | \_\_\_\_\_\_ дана од дана достављања понуде |
| Рок испоруке (**рок испоруке не може бити дужи од 15 дана)** | \_\_\_\_\_\_ дана од сваког појединачног захтева (у супротном понуда ће бити одбијена) |
| Остале напомене: |  |
| Контакт особа понуђача, телефон и мејл: |  |
|  |

**Напомена: Уколико су понуђене цене од стране различитих понуђача идентичне (једнаке) приликом рангирања и оцењивања понуда узеће се у обзир следећи елементи:**

- у случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом предност ће имати понуђач који наведе **дужи рок плаћања**;

- у случају да постоје две или више понуда са идентичним ценом и роком плаћања предност ће имати понуђач са **најповољнијим роком важења понуде**.

У случају да ни применом резервних критеријума није могуће извршити одабир најповољније понуде, уговор ће бити додељен понуђачу по систему жребања, као крајњем начину одабира понуде.

Сви понуђачи који су доставили прихватљиве понуде и које су исто рангиране  
биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања.

Комисија за јавну набавку ће заказати место и време жребања и позвати  
опуномоћене представнике понуђача да присуствују жребању. Приликом жребања  
представници понуђача ће на посебним листовима унети име понуђача. Од чланова  
Комисије за јавну набавку се добијају идентичне коверте у које понуђачи стављају  
попуњене листове, коверте ће се ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се  
насумице вршити одабир коверти понуђача и рангирње понуда према редоследу  
извалачења коверти, о чему ће бити сачињен Записник о поступку жребања у поступку  
јавне набавке 109/2021.

Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жребање, чланови  
Комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача у  
празне коверте убацити листиће са називом одсутних понуђача и те коверте ће  
учествовати у поступку жребања заједно са ковертама присутних овлашћених  
представника понуђача. На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач.

Понуђена опрема мора бити од светски познатих произвођача.

Под појмом минимума означене су минимално потребне карактеристике опреме са којима понуђач мора наступити у својој понуди.

Под појмом препорука означена је повољност са којом понуђач може али није обавезан да наступи у својој понуди.

**Kао доказ да понуђена опрема задовољава минималне захтеве потребно је навести линк на произвођачки сајт на којем је могуће проверити наведене карактеристике, у супротном, понуда ће бити одбијена.**

Уговор о јавној набавци биће потписан са најповољнијим понуђачем и важиће до 01.03.2022. године односно до висине одобрених апропријација за ту намену.

У вези извршења предметне јавне набавке можете контактирати Душана Крагића, тел. **018/514-882; mail:** [**javnenabavke@pmf.ni.ac.rs**](mailto:javnenabavke@pmf.ni.ac.rs)**.**

Датум

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. 2021. год.

П О Н У Ђ А Ч

М. П. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(потпис овлашћеног лица)